室外拼装场地二（9月21日）修改内容

1. 注明DN300PVC管壁厚7mm，DN500钢筋水泥承插管壁厚50mm，铸铁收水篦子规格为400X600mm和500X500mm。
2. 增加暗井平面图，调整暗井立面图尺寸。
3. 增加DN500承插管收水井平面图，调整立面图尺寸。
4. 增加DN300PVC管收水井平面图，调整立面图尺寸。
5. 调整300PVC管道大样图尺寸。